2014 수성못 페스티벌

무대 설치 및 운영 용역 과업내용서

□ 행사개요

행 사 명 : 2014 수성못 페스티벌

행사일정 : 2014. 9. 26.(금) ~ 9.28.(일)

행사장소 : 수성유원지 일대 및 수성아트피아

주    최 : 수성구청

주    관 : (재)수성문화재단

행사내용 : 전야제, 공식행사, 전문・아마추어예술인 공연, 전시・체험 등

무대명		➀메인무대	➁수상무대	➂포켓무대	행사장 일대
컨셉		• 공식행사 (대규모 퍼포먼스)	• 기악공연, 노래 (중급규모)	• 기악, 노래 (소규모 버스킹)	• 체험(농구장) - 예술놀이터 - 전통악기, 밴드 체험 - 유등 제작 - 전통차 체험 - 건강/힐링체험 등 • 전시 - 작가소품 전시판매 • 수성못 스마트폰 사진대회
세부내용	첫째날 (26일)	• 전야제 • DJ쇼 수성못 별이 빛나는 밤에	• 생활예술댄스공연 • 소규모 기악 공연 (오카리나,색소폰 등)	• 인디밴드 버스킹
	둘째날 (27일)	• 공식행사 (식전행사/의전/축하공연/멀티-미디어 불꽃쇼, 미디어파사드 공연) • 제14회 청소년댄스&가요제 • 국악공연 • DJ쇼 수성못 별이 빛나는 밤에
	셋째날 (28일)	• 합창제 • 수성호반 가요제	• 밴드공연(밴드Day)

□ 과업목적

축제 야외공연의 원활한 진행을 위해 무대, 음향, 조명 등 행사 하드웨어 관련 제반사항을 일임하여 책임감 있고 효율적으로 진행 유도

축제 하드웨어 설치 및 운영에 있어 안전 대책 등 유사시 대처 방안 마련

축제 공간디자인 및 공연의 질적 향상에 기여

□ 과업개요 및 범위

과 업 명 : 2014 수성못 페스티벌 무대 설치 및 운영

과업기간 : 계약체결일로부터 2014년 9월 28일까지

과업장소 : 수성못 일대(5. 과업범위의 ‘공간적 범위’ 참고)

예 산 액 :  금106,000,000원(￦일억육백만원) (부가세 포함)

과업범위

1) 공간적 범위 : 수성유원지 메인무대(잔디공원), 수상무대, 포켓무대, 수성못(불꽃쇼 장소)

<행사장 배치도>

2) 시간적 범위 : 계약일로부터 2014. 9. 28(일)까지

- 계약일부터 행사 종료일까지 발주기관(이하 재단)과 행사추진에 관한 적극적 상호협의 및 협력 하에 진행

- 9. 25(목) : 리허설 /  9. 26(금) ~ 9. 28(일) : 본 행사

3) 내용적 범위

- 무대 설치 및 철수 총괄 운영 및 안전관리

- 발전차 등 장비 관리/감독 및 전기사용 관리

- 악기 임차 및 운영 - 조명, 음향 등 장비 운용 담당

무대명		➀메인무대	➁수상무대	➂포켓무대
컨셉		• 공식행사(대규모 퍼포먼스)	• 기악공연, 노래(중급규모)	• 기악, 노래(소규모 버스킹)
세부내용	첫째날 (26일)	• 전야제 • DJ쇼 별이 빛나는 밤에	• 생활예술 댄스 공연 • 소규모 기악 공연 (오카리나, 색소폰 등)	• 인디밴드 버스킹 공연
	둘째날 (27일)	• 공식행사 (식전행사/의전/축하공연/멀티-미디어 불꽃쇼, 미디어파사드) • 제14회 청소년댄스&가요제 • 국악공연 • DJ쇼 별이 빛나는 밤에
	셋째날 (28일)	• 합창제 • 수성호반 가요제	• 밴드 공연(밴드Day)형식

* 포켓무대는 음향장비만 설치·운영(별도 무대제작 및 설치 없음)

- 상세사항은 [분야별 시스템·기술 사양서] 참조

※ 과업제안 필수사항(➀~➂번 모두 충족해야 함, 미반영 시 평가 제외)

➀ 각 무대별 무대제작/설치/운영계획

➁ 강풍, 우천을 고려한 무대 안전관리계획(관리방법, 관리인원 포함)

➂ 분야별 시스템 구성도(안)을 참고하여 최상의 장비 구성

□ 과업 수행절차

설계(조감도) 및 물품․장비내역 사전협의

시스템은 감독관(연출감독)의 승인 후 설치(수정 및 보완포함)

설치완료 후 검수 받아야 하며, 수정 요청 시 수정 보완

행사 시 운영관리, 안전점검 및 보수 활동

철거(원상복구 포함) 및 정산 등

□ 세부 과업사항

※ 설치완료 및 점검일 : 2014.9.24(수)

가. 메인무대

구 분	품 목
조명	○ LIGHTING SYSTEM - PAR , BANK , BLINDER 등 60KW 이상으로 하되 연출자의 요청에 의해 보강할 수 있음 ○ EFFECT SYSTEM - Moving Spot 12 ea 이상, - Moving Beam 20 ea 이상, - LED Moving Light 20ea 이상 - FOLLOW SPOT Light 2KW(XENON 이상 급) 2EA ○ CONSOLE - Digital Console 2048CH 이상급 2ea이상 ○ Search-light 4kw급 8EA 이상
영상	○ LED SCREEN - 중앙 : LED 250인치 1식(9MM 이하) 방수급으로 전체 또는 분할 구성 가능해야하며 VJ 수행을 기본으로 함 ○ 미디어 파사드용 영사 가능한 빔프로젝트 20,000 Ansi급 3ea* * 별도 제작되는 미디어파사드 콘텐츠를 영사할 수 있도록 함. ○ 중계 - EFP3원중계, - ENG 지미짚 1EA, - 중계 시스템 1식 (자막기, HD스위쳐) - 연출용 영상 편집 1~3식, 보고용 영상 1식, - PLAYER : NOTEBOOK, DVD ○ 발전차량-무소음 차량으로 150KW 이상 1대 → 무대디자인, 조명 디자인, 특효 연출안 등을 연계 하여 구성
음향	○ Main Speaker - Meyer, JBL, D&B, EAW, Nexo 등의 동급 이상의 4way Line Array System 16Box 이상 (Hi-Mid-low-Sub) - Sub-Woofer는 Dual 18¨ 이상이어야 하며 Stack을 하여도 무방하며, 8Box 이상 - 우천 시에도 행사에 차질이 없도록 준비함 ○ Monitor Speaker - Meyer, JBL, D&B, EAW, Nexo 등의 동급 이상으로 8¨ 이상 wedge 타입으로 12ea 이상 - 연출자의 의도에 맞게 설치 및 방수 되도록 준비함 ○ Console - Main Digital-YAMAHA PM5D-RH (56CH) 이상급 ○ MICROPHONE - WIRELESS MIC : Shure U4D 이상급의 기종으로 Hand/Pin 겸용으로 16ch 이상으로하되, 연출자의 요청에 맞게 추가 가능 - DYNAMIC/CONDENSER MIC 는 연출자의 요청 수량으로 함 S SHURE SM급, AKG 451급 ○발전차- 무소음 차량으로 100KW 이상 1대
무대	○ 크기 : W: 15M~18M / D: 9M~10M / H: 1.0M ~ 1.2M를 기본으로 하나, 독창적인 무대의 시안인 경우 변경 가능함 - 무대 중앙 무대/측면 무대 후사면 마감 디자인 - 무대 바닥 재질은 파이텍스 또는 포맥스 중 선택하되 연출자의 요청에 의해 변경 - 연출석 고려하여 구성함(계단필수) W: 9M / D:2.7M - 카메라 단상 3식 (2식 필수) - 중앙 영상(LED) 단상 1식 (필요시) - 연출자의 요청 시 무대 디자인 수정 가능해야 함
구 분	품 목
불꽃	○ 연화연출 계획안 제안(15분-20분) -수성못을 배경으로 불꽃놀이 연출 ○ 화약기사 자격증 사본 제출 ○ 회사 안전 보험서류 제출시 : 가산점 부여 - 단 입찰 업체가 공고일 3개월 전 가입 시행(안전 보험- EX, 영업배상책임보험 등) ※ 연화 연출 계획 시뮬레이션 파일 제출
D.k.s 무대구조물	-Layher or DKS System 으로 조명 장비를 거치할 수 있어야 함 - 무대 SIZE에 맞게 설치하되 조명 디자인에 부합되게 설계 설치함 - 음향 SYSTEM Rigging SPACE 확보 - 우천 및 강풍에 견딜 수 있도록 설계 설치함
무대용 전기	○ 발전차량-무소음 차량으로 200KW 이상 1대
행사장 전기설비	○ 몽골텐트/캐노피천막 - 90동 ○ 행사장용 발전기 75Kw - 2ea
악기	○ 악기 - DRUM은 YAMAHA MAPLE Custom급 이상 1set - E.G AMP는 MARSHALL JCM2000급 이상 2ea - BASS AMP는 Ampeq 4PRO급 이상 1ea - 건반은 연주자가 요청한 것으로 2ea 이상 준비함
특수효과	○ 공연 내용 및 기획방향과 어울리는 특수효과 기획 및 운영 / 전야제,공식행사,가요제

나. 수상무대

구 분	품 목
조명	○ LIGHTING SYSTEM - PAR , BANK , BLINDER 등 30KW 이상으로 하되 연출자의 요청에 의해 보강할 수 있음 ○ EFFECT SYSTEM - Moving Spot, Moving Beam, LED Moving Light 등 24 이상 - FOLLOW SPOT Light 2KW(XENON 이상 급) 1EA ○ CONSOLE - Digital Console 2048CH 이상급 1ea ○ 조명 거치용 악세서리 Truss 구조물12ea이상 ○ 발전기- 75KW 이상 1대
음향	○ Main Speaker - Meyer, JBL, D&B, EAW, Nexo 등의 동급 이상의 3way Line Array System 8Box 이상 (Hi/Mid-Low-Sub) - Sub-Woofer는 6Box 이상 - 우천 시에도 행사에 차질이 없도록 준비함 ○ Monitor Speaker - Meyer, JBL, D&B, EAW, Nexo 등의 동급 이상으로 12¨ 이상 wedge 타입으로 8ea 이상 - 연출자의 의도에 맞게 설치 및 방수 되도록 준비함 ○ Console - Main Digital-YAMAHA M7CL (48CH) 이상급 ○ MICROPHONE - WIRELESS MIC : Shure U4D 이상급의 기종으로 Hand/Pin 겸용으로 8ch 이상으로하되, 연출자의 요청에 맞게 추가 가능 - DYNAMIC/CONDENSER MIC 는 연출자의 요청 수량으로 함 SHURE SM급, AKG 451급
무대	○ 크기 : W: 12M~14M / D: 6M~8M / H: 1.0M ~ 1.2M을 기본으로 하나, 독창적인 무대의 시안인 경우 변경 가능함 - 무대 중앙 무대/측면 무대 후사면 마감 디자인 - 무대 바닥 : 파이텍스 또는 포맥스 중 선택하되 연출자의 요청에 의해 변경할 수 있음
무대용 전기	○ 발전기- 75KW 이상 1대

다. 포켓무대

구 분	품 목
조명	○ LIGHTING SYSTEM - LED Moving Light 8ea 이상 ○ CONSOLE - Digital Console 1ea
음향	○ Main Speaker - JBL, Nexo 등의 동급 이상의 Full-range System 4Box 이상 (Hi/Mid/Low-Sub) - Sub-Woofer는 1Box 이상 - 우천 시에도 행사에 차질이 없도록 준비함 ○ Monitor Speaker - JBL, Nexo 등의 동급 이상으로 12¨ 이상 wedge 타입으로 2ea 이상 - 연출자의 의도에 맞게 설치 및 방수 되도록 준비함 ○ Console - Analog 16 CH 이상급, Rev 1ea 이상 ○ MICROPHONE - WIRELESS MIC : Shure U4D 이상급의 기종으로 Hand/Pin 겸용으로 2ch 이상으로하되, 연출자의 요청에 맞게 추가 가능 - DYNAMIC/CONDENSER MIC 는 연출자의 요청 수량으로 함 S SHURE SM급, AKG 451급

□ 과업수행 일반조건

본 과업내용서에 명기되지 않은 사항 및 해석상 이의가 있을 경우에는 재단의 의견에 따라 결정한다.

본 과업내용서를 기본으로 수행하되 재단의 요청이 있을 경우 그 방향과 내용을 조정할 수 있다.

본 과업을 수행함에 있어 용역 수임자는 해당분야의 경험을 토대로 신의와 성실의 원칙에 입각하여 용역임무를 완수하여야 한다.

용역 수임자는 본 과업전반에 대해 발생 가능한 제반 문제점을 고려하며 필요시 이에 대한 대책과 해소방안을 재단과 긴밀하게 협의한다.

본 과업과 관련한 제반업무에 대해 재단의 발의와 요청이 있을 경우 용역 수임자는 즉시 이에 응하며 성실히 협의에 임하고 수행하여야 한다.

본 용역사업은 과업내용서 및 재단의 협의에 따라 성실히 수행하되 재단에서 정한 제반 계약에 대한 규정을 준수한다.

본 과업수행과정에서 획득한 자료, 결과물 등을 재단의 승인 없이 타인에게 제공 또는 대여할 수 없으며 임의로 소유ㆍ활용할 수 없다.

본 용역에 대해 용역수임자의 귀책사유로 인해 과업 수행 중 수정보완의 필요성이 제기되었거나 용역완료 후 추가조치 필요 사항, 미비사항이 발생되었을 경우 용역수임자의 부담으로 즉시 수정ㆍ보완하여야 한다.

과업 수행 중 부득이한 사유로 변경사항이 발생할 경우 재단과 협의를 거쳐 과업을 진행하여야 한다.

성과품의 제작과 납품은 본 과업내용서의 목록에 준하되 재단의 요청이 있을 때에는 그 형식과 수량을 조정할 수 있다.

본 과업을 위해 용역 수임자는 업무특성에 적합한 전담조직 및 인원을 구성 효과적인 업무수행을 위하여 재단과 긴밀하게 업무연락이 이루어지게 해야 한다.

심사에서 선정된 최종 대상 제안서에 대한 소유권, 저작권 및 제2차적 저작권은 (재)수성문화재단에 귀속된다. (저작권 분쟁 시 입찰자<단체>책임)

□ 과업수행 특수조건

모든 임대물품을 “A"급으로 납품․설치하며 과업기간 중 제전위원회의 임대물품 변경 요청 시 즉시 실행한다.

무대 및 조명(트러스 포함) 설치는 착수 후 10일 이내로 시안을 제출하여 제전위원회와 협의 후 제작토록 한다.

무대공연 성격 상 추가적으로 소요되는 시스템 및 본 지시서 목록에 표시 되지 않은 장비를 감독관이 요구할 경우 적극 반영하여 공연진행에 차질이 없도록 한다.

과업 수행 중 필요한 자격 및 경력 등을 갖춘 충분한 참여인력이 상시 현장에 상주토록 하여 유사 시(태풍, 폭우 등)에도 긴급복구가 이루어져 축제진행에 차질이 없도록 하며, 제전위와 긴밀하게 업무연락이 이루어지게 하여야 한다.

□ 추진일정(안)

계약일 ~ 9월셋째주 : 무대 구성, 제작 및 배치 확정

9월 넷째주 : 사전리허설

9.26~28일 : 행사 진행

9.28일 행사 완료 후~9.29(월) 0400 : 무대 철수 완료

10. 3(금) : 결과보고서 제출
※ 진행일정 및 내용은 협의하여 조정 가능

□ 계약의 해지

다음의 경우에는 계약을 해지할 수 있으며, 과업수행자는 이에 대한 손해를 완전 보상해야 한다.
- 본 과업을 수행함에 있어 계약내용이나 과업지침을 위반하여 3회 이상 시정을 요구하였으나 이에 응하지 않은 경우
- 행사진행 등의 수준이 현저하게 미달하여 3회 이상 시정을 요구하였으나 이에 응하지 않은 경우
- 성실한 과업이행을 하지 않아 계약 목적의 달성이 어려울 때

10기타사항

착수계 제출
- 업체는 계약체결 후 7일 이내에 과업에 착수하여야 하며, 착수 전에 착수계, 용역공정예정표(일정 포함), 인력 및 장비투입계획서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

수시보고(발주자 요구 시)
- 업체는 계약체결 이후 제전위가 요구하는 과업에 대해 보고를 하여야 한다.

완료계 제출
- 과업 단계별(착수~완료시까지) 사진을 포함하여 결과물을 제출한다.

사업의 정산
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 지방재정법, 부안군 재무회계규칙 등에 의거 정산서류를 제출하여야 하며, 기타 정산에 필요한 서류 요구 시 이에 응하여야 한다.

[참고] 설치사진 및 도면(예시)

※ 포켓무대는 별도 무대제작 없이, 음향・조명장비만 설치・운영

가. 메인무대

나. 수상무대