	설계공모 지침서

- 수성아트피아 리모델링 -

2021. 3.

1. 사업개요	3

2. 설계공모 개요	7

3. 제출도서 작성방법	11

4. 작품심사 및 입상작 선정	16

5. 건축설계 일반 및 설계 당선자 의무	19

6. 기타	23

< 첨부 >

【서식1】설계공모 참가신청서	26

【서식2】설계공모 참가자 서약서	27

【서식3】공동응모협정서	28

【서식4】대표자 선임계	30

【서식5】설계공모 서면질의서	31

【서식6】설계공모안 제출서	32

【서식7】사전접촉 금지서약서	33

【서식8】사전접촉 여부확인서	34

【서식9】심사위원 기피 신청서	35

【서식10】심사위원 평가점수표	36

【서식11】심사위원 평가사유서	37

【서식12】참여외부전문가 신고서	38

【서식13】설계도면 표지 양식	39

목   차

1. 사업개요

1.1 사업의 목적

수성아트피아는 지역 문화예술계를 선도하는 공연장으로 자리매김하여 왔으나   2006년 준공 이후 14년 이상 경과함에 따라 시설 노후화 및 국내외 공연환경 변화 등으로 공연자 및 이용객 등의 불편이 증가되고 있음.

이에 수성구를 대표하는 명품 공연장으로서 위상에 상응하는 기능을 수행하고, 공연문화도시 대구의 정체성을 강화하는 지역 대표 문화시설로서 역할을 할 수 있는 시설정비 및 리모델링이 필요함.

1.2 사업 개요

가. 용 역 명 : 수성아트피아 리모델링 설계용역

나. 위    치 : 대구광역시 수성구 무학로 180

다. 부지면적 : 18,305 ㎡

라. 지역지구 : 자연녹지지역, 유원지(수성유원지)

마. 시설현황

- 규  모 : 연면적 14,873㎡

- 층  수 : 지하2, 지상3층

- 객석수 : 용지홀(1,159석), 무학홀(301석)

- 주차장 : 264면

- 용   도  : 문화 및 집회시설(공연장)

- 주요시설 : 공연장(용지홀, 무학홀), 전시실(호반갤러리, 멀티아트홀),

예술아카데미 강의실, 업무지원실 등

- 사용승인일 : 2006. 8. 27.

바. 예정공사비 : 금7,370,000천원 (부가세 포함)

사. 예정설계비 : 금392,520천원 (부가세, 손해배상공제료 등 포함)

※ 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 무대시설 등의 설계비와 공연장 컨설팅, 각종 협의,

심의, 필요시 관련 법령에 따른 인허가 수행 등 일체의 비용 포함임

아. 설계용역 기간 : 착수일로부터 180일(공휴일포함)

‣ 위치도 (대구광역시 수성구 무학로 180)

‣  건물전경

1.3 수성아트피아 세부 현황

1) 수성아트피아 개요

시    설 : 용지홀, 무학홀, 알토홀, 전시실, 예술아카데미

대지면적 : 18,305m2

건축면적 : 3,754m2

연 면 적 : 14,873m2

지역지구 : 자연녹지지역

주 용 도 : 문화 및 집회시설(공연장)

건축규모 : 지하2층, 지상3층

구    조 : 철근 콘크리트 구조

좌 석 수 : 용지홀 1,159석, 무학홀 301석

주차대수 : 전체 264대 (지상 92, 지하 172대)

2) 내부시설 개요

수성아트피아에는 용지홀과 함께 무학홀, 알토홀, 전시관 등이 있어 다양한 공연 문화 및 전시 문화 관람의 복합공간으로서의 역할을 수행하고 있다.

① 다목적 공연장

연면적 14,873.23m2, 지하2층 ~ 지상3층 규모의 다목적 종합 공연장으로 객석 수는 용지홀에 1,159석과 무학홀에 301석이다.

지하1층에는 소공연장인 무학홀과 알토홀이 있고, 지상 1층~3층은 종합공연장 용지홀이 위치

② 공연장 외 사무실, 전시실 등 위치

공연장 1층은 로비층으로 일반 공연장, 로비, 전시실, 예술아카데미 등이 위치

공연장 1층에는 대공연장인 용지홀과, 공연장 2,3 층에는 객석, 지하1층에는 상주단체 사무실이 위치

③ 공연시설의 노후화와 규모 부족

시설 노후화 및 국내외 공연환경 변화 등으로 공연자 및 이용객 등의 불편이 발생하기 시작

개관 시점에서는 최신설비와 기기들로 설치되어 운영되어 왔으나 현시점에서는 높아진 기대치를 만족시키기 부족

다양한 규모의 공연장 보유 부족

무대 공간의 규모 부족, 설비의 노후화와 이로 인한 불편은 공연자 뿐만 아니라 이용객에게 보다 질 높은 공연을 제공하기에 불리

(1) 용지홀

좌 석 수	1,159석 / 1층 731석(장애인 12석 포함), 2층 428석
무 대	무대면적 1,098㎡, 객석바닥면적 984㎡

(2) 무학홀

수성아트피아 리모델링 안내자료

좌 석 수	301석(장애인 4석 포함)
무 대	무대면적 103㎡, 객석바닥면적 361㎡

(3) 전시실 ( 호반 갤러리, 멀티아트홀)

-호반갤러리: 다양한 장르의 국내외 대표작들과 지역 예술가들의 혼이 담긴 작품 등 폭넓은 시야로 고전 예술과 현대 예술까지 한 품안에 아우를 수 있는 97평 규모의 전시실

-멀티아트홀: 35평 규모의 소 전시실로 비교적 규모가 작은 조각 및 금속공예나 도자공예, 판화 등을 전시 할 수 있는 공간

(4) 예술아카데미

-지역민의 다양한 예술적 감수성 개발을 위한 교육기회를 제공하며, 예술이론, 예술실기, 어린이 등

다양한 분야의 교육프로그램을 운영

-알토홀, 인문학실, 미술실, 음악실, 전통실, 커뮤니티룸 등으로 구성

2. 설계공모 개요

2.1 공모의 목적

쾌적한 공연관람환경을 구축하고, 수성구만의 창의적이고 주민 친화적인 쾌적한  문화시설 공간으로 개선하기 위한 우수한 설계(안) 선정하여 설계의 질을 높임으로써 공공건축의 발전 및 공간문화 창조에 이바지하고자 함

2.2 설계공모 방식 : 일반 설계공모

2.3 설계공모 추진일정

구 분	일 시	세 부 사 항	비 고
설계공모 공고	2021. 3. 5.(금)	수성문화재단 홈페이지 조달청 나라장터(G2B)
현장설명	-	- 설계공모지침서 및 과업이행요청서로 갈음
참가등록 접수 (e-메일)	2021. 3. 15.(월) 09:00~18:00	- 접수방법 : 담당 e-메일로만 접수 (jaewon@korea.kr) - 신청양식 : 설계공모지침서 참조
질의접수 (e-메일)	2021. 3. 16.(화) 09:00~18:00	- 질의방법 : 담당 e-메일로만 접수 (jaewon@korea.kr) - 신청양식 : 설계공모지침서 참조
질의회신	2021. 3. 19.(금)	수성문화재단 홈페이지 공지사항에 일괄게재
공모안 접수 (우편 또는 방문)	2021. 4. 21.(수) 09:00~18:00	- 장소 : 대구 수성구 무학로 180, 수성아트피아 운영지원팀 - 대상 : 참가등록한 업체에 한함 ※ 이후 제출자는 심사대상 제외	우편접수 가능(4. 21. 우체국 소인분까지)
작품심사	2021. 4. 28.(수)	- 장소 : 수성아트피아 회의실	비공개심사 장소변동가능
심사결과 발표	2021. 4. 29.(목)	- 수성문화재단 홈페이지에 심사결과 공지

※ 추진일정 변경시에는 재단 홈페이지에 사전 공지함

2.3 설계공모 참가자의 자격

가. 건축사법에 의한 건축사 면허를 소지한 자로서 같은 법 제23조 규정에 의한 건축사사무소 개설신고를 하고 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자

※ 단, 공동 응모 시 총 업체 수는 2개사 이내로 하고, 대표자 1인을 선정하여야  하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속되고, 대표자는 상기의  자격을 만족시켜야 한다.

나. 외국의 건축사 면허(자격)을 가진 자는 상기 가항의 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함.

다. 등록일 현재 건축사 사무소 업무신고의 효력 상실, 업무정지, 자격정지 또는 휴업중인 업체는 참가할 수 없음.

라. 응모 신청 후 신청자(위임받은 자)는 현장설명회에 반드시 참석하여야 하며, 참석하지 아니한 업체는 응모작을 제출할 수 없음.

마. 설계공모 당선자는 설계용역 계약 시 구조· 기계· 전기· 소방· 통신분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동 수행 또는 하도급 수행하게 하여야 한다.

※ 설계용역 계약 시 공동도급(분담이행) 계획을 발주기관과 협의하여야 함

바. 설계공모 당선자는 공연장 종합컨설팅업체(무대기계·조명,전기음향·영상,건축음향 설계)와 협력하여 과업을 수행해야 하며, 해당업체의 수행 선정기준은 최근 10년이내 1,000석 이상의 문화예술회관 급의 프로시니엄 형태의 종합공연장 신축 또는 리모델링 설계 실적(기본 및 실시 설계)을 보유한 자(시공사 제외)를 선정하여야 한다.

2.4 설계공모 절차 및 일정

가. 참가등록

1) 일  시 : 2021. 3. 15.(월) 09:00 ～ 18:00까지

2) 방  법 : 정해진 기간 내 e-메일로만 접수(jaewon@korea.kr)

(담당자 : 수성아트피아 운영지원팀 최재원, 053-668-1599)

3) 등록 시 구비서류 (스캔파일 제출)

가) 설계공모 참가신청서 1부.【서식1】

나) 설계공모 참가자서약서 1부.【서식2】

다) 건축사면허증 및 건축사업무신고필증 사본 각 1부

라) 국외건축사사무소 등록증 및 건축사면허증 사본 각 1부(해당자에 한함)

※ 국외업체 제출용 서류는 영문 작성한 것을 원본으로 하되, 한글 번역본 서류를 첨부하여 제출

마) 법인등기부등본(법인) 또는 사업자등록증(개인) 사본 각 1부

바) 위임장, 재직증명서 각 1부 (대리인이 등록할 경우에 한함)

사) 공동응모협정서【서식3】 및 대표자 선임계【서식4】(해당자에 한함)

아) 사전접촉 금지서약서【서식7】

자) 심사위원 기피 신청서(필요시)【서식9】

▸ 공동응모일 경우 업체별로 해당하는 상기 구비서류를 각각 첨부해야 한다.

나. 현장설명

현장설명은 생략하고, 참가자가 개별적으로 현장을 확인할 것. (현장상황을 제대로 숙지하지 못하여 발생한 불이익은 참가자에게 있고, 현장 확인시 수성아트피아에서는 별도의 안내를 제공하거나 질의를 받지 않음.)

※ 건축도면 CAD 파일은 참가등록시 기재한 이메일 주소로 송부하여 제공함.

다. 질의응답

1) 접수기간 : 2021. 3. 16.(화) 9:00 ~ 18:00

2) 접 수 처 : e-메일로만 접수 가능(jaewon@korea.kr)

3) 유의사항

가) 우리 재단에서 배부한 지침서 내용 중 모호한 부분 및 기타 필요한 사항 등에 대하여 【서식5】양식의 서면으로만 질의 할 수 있다.

나) 질의사항은 e-메일로 정해진 기간 내 도착 분에 한하여 유효함. 질의서 발송 후, 수신여부를 반드시 확인하여야 함.

(수성아트피아 운영지원팀 최재원 Tel. 053-668-1599)

다) 질의에  대한  회신은 2021. 3. 19.에 수성문화재단 홈페이지/공지사항에 게시할 예정이며, 답변사항은 본 설계공모 지침서에 대하여 추가 또는 수정된 것으로 간주하고 설계공모 지침서와 동일한 효력을 가진다.

라. 공모안 접수

1) 제출일자 : 2021. 4. 21.(수)  09:00 ~ 18:00 까지

※ 지정된 시간은 수성아트피아 업무지원실 출입문을 통과한 시간으로 하며, 그 이후에는 일체 공모안 접수를 받지 않으니 각별히 유의할 것.

2) 제출장소 : 참가등록 장소와 같음.

3) 제출방법 : 설계공모 참가자가 직접제출 (우편접수 가능, 2.19. 우체국 소인분까지)

4) 제출서류

가) 설계공모안 제출서【서식6】

나) 사전접촉여부 확인서【서식8】, 참여외부전문가 신고서【서식12】

다) 제출도서 종류

구 분	규 격(㎜)	수 량	비 고
1. 설계도판	A1(841×594)	1매	종방향(10mm폼보드에 부착)
2. 설계도면	A3(297×420)	12부	횡방향 좌철 (단면 인쇄)
3. CD		1EA	설계도판(JPG) 설계도면(CAD, PDF) 스케치업 파일 동영상 파일 (2분 이내)

5) 기 타 : 참가등록 하지 않은 자는 설계공모안을 제출할 수 없으며, 참가자별로 1개의 설계공모안만 제출할 수 있음.

6) 상기 작품제출 구비서류를 모두 제출하여야 접수 가능함.

마. 참여 외부전문가 신고제

1) 작품제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 외부전문가 신고서【서식12】를 작성하여 공모 안 작품 제출 시 해당 전문가를 신고하여야 한다.

2) 미신고 한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우, 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치하며, 발주기관에 시행하는 설계용역에 24개월간 참가자격을 제한한다.

가) 시상 전 : 입상결정 취소

나) 시상 후 설계용역 계약체결 전 : 입상결정 취소

다) 설계용역 계약체결 후 : 입상결정 취소 및 설계용역 계약해지가 가능한 경우에는 계약 해지(관계법령에 따라 손해배상금 청구)

3. 제출도서 작성방법

3.1 제출도서의 익명성

가. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

1) 모든 도서제출은 하나로 묶어 포장하고, 모든 제출물에는 작성자를  인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. (응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

2) 발주기관에서 부여한 고유번호는 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

3) 심사 전에 심사위원 및 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서는 안 된다. 만약, 사전접촉과 관련하여 이 건 사업추진에 지장을 초래할 경우에는 손해배상 등 민·형사상 책임을 져야한다.

※ 도판에 제목 이외의 어떠한 표기도 할 수 없음. 표기시 심사대상에서 제외함.

3.2 제출도서의 작성

제출도서를 간소하게 함은 과다한 CG등으로 표현위주의 설계 도서를 작성하는데 드는 경제적 부담과 시간적 부담을 줄여줌으로써 유능한 건축사가 쉽게 참여할 수 있고, 보다 많은 시간을 계획 작업에 할애하기 위함에 그 일차적인 목적이 있다.

또한 심사위원의 심사에 있어 보다 더 건축 본질에 충실한 설계안 선정을 위해 설계도면을 중심으로 심사하는 데 그 목적이 있기에 참여자는 이 취지를 잘 파악하시기 바라며, 규정을 넘어선 과다한 표현은 심사 대상에서 우선적으로 제외됨을 인지하기 바람.

가. 공통사항

1) 참가등록과 현장설명에 참여하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없다.

2) 설계공모안은 설계지침서를 준수하여 작성한다.

3) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

4) 실의 명칭은 해당 실에 직접 기재한다.

5) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용한다.

6) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

7) 제출도서 제본은 “접착제+검정테이프” 또는 “스테이플러+검정테이프” 제본만 가능(링, 와이어 등 사용금지)

8) 모든 제출도서에는 작품명 등 유사한 표현을 표기할 수 없다.

※ 임의의 작품명을 표기하여 해당 작품의 인지가 가능하게 할 경우 불이익 처분을 당하게 되므로 각별히 유의할 것. 즉 “수성아트피아 리모델링” 이외의 표현 불가

9) 건축설계개념 및 투시도를 제외한 모든 도면은 AUTOCAD에 의해서만 작성하고 이미지(그림파일) 등을 삽입할 수 없다. CD로 제출된 파일이 AUTOCAD로 작성되었는지 여부 및 AUTOCAD파일 내에 이미지 파일 유무를 확인할 예정이며, 해당 CTB로 출력했을 때 그 출력물이 제출물과 동일하여야 한다.

10) 평면도에는 벽체 내부에 AUTOCAD에 의한 SOLID 작업을 하여 제출하고 기타 일체의 음영 표현은 할 수 없다.

11) 용지홀 로비는 카페(고객 좌석 유무 및 면적 자율), 안내데스크(안내인원 4인) 및 물품보관시설을 포함하여 계획한다.

나. 설계도판 작성

1) 규    격

① A1(841×594㎜) 규격으로 1매를 제작한다.

② A1 종방향 상, 하로 분할하여 상부에는 용지홀 로비(A2 규격),

하부에는 무학홀 로비 및 전시실(A2 규격)을 표현한다.

2) 제출방법 : 작품심사 시 게시가 가능하도록 종방향(장변이 수직방향으로 작성)으로 두께 10㎜의 폼보드판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

3) 표현방법 : 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현한다.

① 3차원 이미지는 포토샵 등 리터치나 렌더링을 하지 말아야 한다.

② SCALE : 임의

다. 설계도면 작성

1) 설계도면의 모든 용지는 A3(가로420㎜×세로297㎜) 및 무광택 백상지(100g/㎡이하)로 하고, 표현은 흑색이나 회색 (개념도 및 투시도 2장은 칼라 사용 가능)으로 하며, 배경 장식을 위한 이미지와 일체의 채색사용은 하지 않아야 한다. 단 설계도판은 인화지로 사용가능하다.

2) 설계도면의 글씨체는 맑은고딕체로 제한하며, 글자크기는 가독성과 주어진 분량을 고려하여 자유롭게 한다.

3) 쪽 번호는 표지에는 명기하지 않고 다음 인쇄면 중앙 하단에 “01”부터 표기한다.

4) 투시도를 제외한 모든 도면의 공란에 치수선과 도면명, 스케일 외에 어떠한 표현도 할 수 없다.

5) 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다. (별도 설명이 없는 경우에는 흑백으로 할 것)

제출물 (A3도면)

쪽번호	도 면 명	축척	비 고
00	표지	NONE
01	건축설계 개념	NONE
02	투시도-1 (용지홀 로비)	NONE
03	투시도-2 (무학홀 로비 및 전시실)	NONE	아이소메트릭 표현 가능
04	1층 전체 평면도 (기존도면에 작업 영역 표현)	1/300	주차장 제외
05	용지홀 로비 1층 계획 평면도	1/200	부위별 마감 명기
06	용지홀 로비 1층 천장 평면도	1/200	부위별 마감 명기 (소방시설, 냉난방 디퓨져 등 표현 불필요)
07	2층 전체 평면도 (기존도면에 작업 영역 표현)	1/300
08	용지홀 로비 2층 계획 평면도	1/200	부위별 마감 명기
09	용지홀 로비 2층 천장 평면도	1/200	부위별 마감 명기 (소방시설, 냉난방 디퓨져 등 표현 불필요)
10	지하층 전체 평면도 (기존도면에 작업 영역 표현)	1/300
11	무학홀 로비 및 전시실 계획 평면도	1/200	부위별 마감 명기
12	무학홀 로비 및 전시실 천장 평면도	1/200	부위별 마감 명기 (소방시설, 냉난방 디퓨져 등 표현 불필요)
13	용지홀 전개도 (공연장 출입구 면)	1/150	부위별 마감 명기
14	용지홀 전개도 (로비 좌,우측 면)	1/200	부위별 마감 명기
15	무학홀 로비 전개도 (4면)	1/150	부위별 마감 명기
16	용지홀 로비 조명 계획	NONE	전기설계가 아닌 조명방식 계획을 의미함
17	무학홀 로비 조명 계획	NONE	전기설계가 아닌 조명 방식 계획을 의미함

① 표지 : 1장【서식13】

② 건축설계개념 : 1장

- 설계의도를 자유롭게 작성하되 본 건물과 연관하여 직접적으로 렌더링한 표현은 제한한다.

③ 실내 투시도 : 2장 (용지홀 로비 / 무학홀 로비 및 전시실 각 1장)

- 스케치업 (스케치업 내 이미지 삽입 불가) 프로그램에 의한 간략 투시도 (수기 스케치 가능), 칼라 가능

④ 평면도 : 6장

- 용지홀 로비에는 카페와 물품보관소, 안내데스크를 계획하여 적절한 위치에 배치한다.

- 호반갤러리와 멀티아트홀 사이의 벽체는 철거하고 하나의 전시실로 사용할 예정이며, 로비에 면한 전시실의 벽체도 자유롭게 재구성 할 수 있다.

⑤ 천장 평면도 : 3장

- 소방 기구 (예:스프링클러, 감지기 등), 냉난방을 위한 디퓨져 등은 표현하지 않아도 된다.

⑥ 전개도 : 3장

⑦ 조명계획 : 2장

- 전기설계에 의한 기술적 사항을 계획하는 것이 아니라 어떠한 유형 및 방식에 의한 조명 연출을 할 것인가에 대한 계획을 개념적으로 표현

마. CD 작성

1) 폴더명을 “ 01. 투시도, 02. PDF도면 , 03. CAD도면, 04 스케치업 파일, 05. 동영상 파일 " 로 한다.

2) “01. 투시도” 폴더에는 투시도를 JPG 파일로 저장하여 제출한다.

3) “02. PDF도면” 폴더에는 위에서 지정한 도면 순서대로 묶어서 하나의 PDF파일로 제출한다.

4) “03. CAD도면” 폴더에는 위에서 지정한 순서대로 배열하여 하나의 CAD 파일로 제출하며, 출력을 위한 CTB 도 함께 제출한다.

5) “04 스케치업 파일” 폴더에는 제출한 투시도를 ‘장면’ 으로 저장하여 제출하며, 에니메이션 재생을 위한 장면도 함께 저장한다.

제출한 파일로 에니메이션 실행 시 제출한 동영상과 같아야 한다.

6) “05 동영상 파일” 은 제출한 스케치업 프로그램의 렌더링 하지 않은 3D 에니메이션 실행을 한 동영상을 제출하며, 전체 동영상 시간은 2분 이내로 제한한다.

바. 예정공사비

1) 본 사업의 예정공사비는 7,370,000,000원(부가세 포함)으로 각종 장비 구매비가 포함된 금액이며 분야별 추정 공사비는 아래와 같다.

(단위 : 억원, 부가세 포함)

구 분		주요 개선내역	금 액	비 고
공사비	무대시설 (용지홀)	・전동기 및 감속기, 제어시스템 1식 ・전기시스템공사 ・공연장 음향,영상,전기 인프라 구축 ・dsp디지털파워앰프 교체 및 스피커 ・디지털 콘솔 시스템 교체 ・HD영상시스템 ・디머 및 인프라 구축 ・객석조명 교체	50
	공조 시스템	・냉난방설비시설교체 ・위생설비공사 ・시험평가 및 소방공사	10.7
	건축	・용지홀 로비 및 분장실, 무학홀 로비 및 전시실, 알토홀 환경 개선공사	11
	전기	・건축변경에 전기, 소방, 통신 공사	2
	소계		73.7

※ 분야별 공사비는 기본계획 안이며, 실시설계시 변경될 수 있음

2) 참가자는 예정공사비와 분야별 추정 공사비를 참조하여 실현가능한 설계공모안을

구상하여야 한다.

4. 작품심사 및 입상작 선정

가. 작품 심사

1) 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2019-196호)에 의거 우리 재단에서 구성한 심사위원회에서 공모안을 심사할 예정임.

2) 수성구에서 운영 중인 공공건축가 제도(근거 : 도시디자인과-10686호)를 통해 위촉된 공공건축가 1명을 심사위원으로 포함하여 작품 심사를 실시할 계획임.

3) 심사위원 명단

연번	소 속	성 명	비 고
1	건축사사무소 씨엔	최기현	당연직
2	피에이엔 건축연구소	이용민
3	힘 건축사사무소	백성기
4	조진만 건축사사무소	조진만	서울
5	윤공간	윤석민	서울
6	SPLK 건축사사무소	김현진	예비심사위원
7	아인그룹 건축사사무소	최영희	예비심사위원

※ 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라 변경될 수 있음.

나. 입상작 발표

입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정하며, 입상결과는 서면통보 및 수성문화재단 홈페이지에 게시한다.

다. 입상 작품 수 및 보상

1) 당선작에게는 설계용역권을 부여하고, 기타입상작은 “건축설계공모 운영지침”에 따라  설계보상비를 차등 지급한다.

2) 상금 : 우수작(1작) 10,000,000원,  가작(1~2작) 5,000,000원

※ 응모작품 수에 따라 심사위원회에서 보상대상(가작)의 수 선정

3) 심사결과 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

라. 심사 배점기준 및 평가항목

평가항목	세부 사항	배점
디자인 계획	○ 디자인 개념	20
	○ 독창적 디자인 계획	40
	○ 실내마감재료 선택의 적절성	10
친환경 계획	○ 용지홀 로비 공간 에너지 절감 및 직사광선 제어를 위한 계획	20
기 타	○ 조명계획	10
	합 계	100
* 심사위원회 의결을 거쳐 투표제로 평가할 수 있음

마. 심사시 실격 및 감점기준

1) 실격 기준

다음 각 호에 해당하는 실격사항이 있을 경우에는 심사위원회에서 그 실격을 의결하여 처분한다.

가) 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경이 불가피한 경우

나) 설계지침에 대한 중대한 위반사항이 있는 경우

다) 제출도서에 참가자를 알 수 있는 문구나 기호 등이 포함된 경우

라) 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

마) 제출도서 작성방법을 현저하게 미준수한 경우

2) 감점 기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항에 대하여는 감점대상으로 심사위원회에 정하는 기준 및 결정에 따라 감점 처리한다.

가) 지질, 제출부수 부족

나) 대폭적인 계획변경을 수반하지 않은 관련 법규 등 위반

다) 기타 심사위원회에서 감점으로 판단되는 사항

3) 상기 1),2)에서 명시되지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결 조정 적용할 수 있다.

4) 기타사항

가) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 우리재단이 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가항목 또는 배점 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

나) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

5) 심사위원의 기피, 제척

가) 설계공모참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 그 근거자료를 첨부하여 심사 3일전까지 기피신청【서식 9】을 할 수 있다.

나) 심사위원이 “건축설계공모 운영지침”(국토교통부 고시 제2019-196호) 제12조 제5항에 해당하는 경우에는 제척한다.

5. 건축설계 일반 및 설계 당선자 의무

당선자는 본 과업과 관련된 무대시설, 기계, 전기, 통신 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 상호 연관성이 있도록 계획하여야 하고, 무대시설물 및 이용객 불편시설 개선, 관람객 및 공연자의 쾌적한 공연환경을 조성하고, 기능성 및 예술성을 갖출 수 있도록 설계하여야 한다.

가. 분야별 설계기본방향

건축계획	① 상시 이용가능한 로비 공간계획 제시 - 공연일 외에도 상시적으로 지역 주민들이 애용하는 문화 및 휴게공간으로 재창조되도록 로비 기능과 공간계획을 제시한다.
	② 다목적 공연장으로서의 기능성 향상 - 무용, 국악, 합창, 연극 등 다양한 공연을 위한 공연장 개선검토.
	③ 기능성과 효율성 - 공연장의 무대공간 및 그 부대시설 공간은 시설별 연계성을 고려한 배치를 원칙으로 하며, 수성아트피아 고유의 기능을 충족시킬 수 있는 시설별 특성과 기능을 반영하며, 관리와 운영상 효율성이 극대화 될 수 있도록 하여야 한다.
	④ 접근성 및 무장애 공간계획 - 관람객의 접근성 향상 및 여러 계층 및 연령대를 배려한 공간계획을 통해 모두에게 편리한 시설계획이 되도록 한다. - 공연장 이동시 비 또는 눈에 젖지 않는 시설을 갖추도록 한다.
	⑤ 쾌적성 - 기계 공조 설비의 기능을 향상시킴으로서, 객석뿐만 아니라 모든 공간의 쾌적성과 효율성을 높여야 한다.
인테리어 계획	① 인테리어 디자인은 수성구의 유일성과 독창성이 반영되어야 한다.
	② 각 공연장 로비 공간을 관객 친화적 공간으로 재배치하고 편의성과 쾌적성, 시각적 예술성을 증대시킨다.
	③ 재료와 색상의 배합을 조화롭게 하여 번져가는 공간 계획으로 영역간의 유기 성을 증대시킨다.
	④ 각 공간의 특성이 필요로 하는 기능성과 실용성을 우선적으로 고려한다.
	⑤ 주변의 지역 환경과 교류하며 현재의 지역적 환경과 어울려 새로운 문화를 창 조하는 공간을 계획한다.

기계설비 계획	① 쾌적한 환경 조성 계획 - 건물 용도에 적합한 실내 환경을 조성한다. - 영역별 제어가 가능하고 전체 객석에 균일하게 유지되는 공조방식 - 관람객을 고려한 쾌적한 공조방식으로 계획한다. - 실내 공기질을 향상시킨다.
	② 이용자 안전성 계획 - 소방법을 고려한 소화 설비 계획을 세운다. - 화재 발생 시 피난 특성을 고려한 피난 동선을 계획한다.
	③ 편리한 유지관리 계획 - 각종 설비 방식은 유지관리비를 최소화 할 수 있게 계획한다. - 장비 및 배관 등의 보수 점검이 용이하도록 설비를 계획한다.
	④ 에너지 절약 계획 - 각종 설비기기는 고효율 에너지 기기를 사용한다. - 기기 및 장비를 중앙으로 집중화시켜 계획한다.
전기설비 계획	① 안전성 - 중단 없는 전력 공급 계통 구성 및 사고를 대비한 예방 설비를 구축한다.
	② 운영성 - 자동제어설비를 적용시키고 시공 및 유지관리가 용이한 자재를 적용한다.
	③ 편리성 - 고효율 에너지 절약 설비를 적용한다.
	④ 확장성 - 추후 증설에 대비한 설비 및 공간을 반영한다.
무대시설 계획	① 공연 및 행사를 할 수 있도록 최적의 시스템을 구축하되 공연장의 규모에 맞 도록 무대를 계획한다
	② 발전되고 미래지향적인 무대 장치를 검토 및 반영하여 공연 문화 활성화에 기 여할 수 있도록 계획한다.
	③ 효율적인 공연장 운영을 위한 호환성, 확장성, 융통성을 확보한다.
	④ 무대설치 및 장비시스템을 구축하고 공연장 내의 노후화된 기기를 교체한다.
	⑤ 무대장비 시스템은 안전하면서도 다양한 연출 효과를 얻을 수 있도록 계획한다.
	⑥ 무대시설의 설치 하중을 고려한 구조 설계의 안전성을 확보하고 안전과 유지 관리의 편의를 위한 관리시스템으로 계획한다.

나. 리모델링 주안점

건축	1) 공간계획 (실별 면적 및 배치 변경 가능) ①로비: 용지홀, 무학홀 로비 공간 재구성 및 용지홀 로비 단열대책 ②공연 부속시설 : 분장실, 그린룸 등 환경개선 ③용지, 무학홀 장애인슬로프 등 장애인 접근성 개선, 용지홀 2층 자동난간대 설치 ④전시실 : 바닥재 교체, 격벽제거(호반갤러리,멀티아트홀 통합) ⑤알토홀 : 단상 확장, 객석의자 교체, 간접조명 2) 구조체 변경시 구조안전검토 및 진단 실시 3) 입면계획 – 외관변경 없음 4) 마감계획 - 건축마감재 및 색채계획 등 5) 철거계획 – 철거범위 등 6) 사이니지 디자인 계획
기계설비	①냉,난방 구역분리, 속도 제어 및 공연장 소음 개선 ②전시실 공조덕트 개선(철거 및 신설) ③흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체 ④부대시설(분장실, 전기실 등) 개별방식 ⑤자동제어 프로그램 설비교체 ⑥위생설비(분장실) ⑦T.A.B 용역 ⑧수전설치(6층 옥상 및 조경시설) ⑧관련 소방설비
전기	무대시설(기계, 음향, 조명)을 제외한 공용부(로비, 경관조명 등 기타공간) 전기설비 계획
소방	환경개선에 따른 소방시설 변경
통신	① CCTV장비개선 ② 공청설비 개선(위성안테나, TV증폭기 등), 구내방송 개선 등

용지홀 무대기계	1) 무대 상부시설 ① 기계 설비 하중을 고려한 안전한 기계배치 - 바텐 증설, 적재하중1톤 / 이동속도60m/min이상 ② 상부 기계 웨이트 방식에서 원치방식으로 설계 ③ 상부 기계시설을 안전하고 다양한 연출 및 유지보수가 편리하도록 설계 ④ 위험잠재 및 불필요한 상부 구조물 제거 설계(드로우 커텐, 조명 파노라마등) ⑤ 방화막 경량화 및 비상 전원 공급(공연법 근거 설계) 2) 무대기계 자동제어시스템을 최신방식으로 구축 ① 최신기기선택 및 설치방법 계획 - 인버터 및 자동제어 프로그램 선택 및 설치계획 ② 노후설비를 건축공간 내에서 현대화된 장비로 교체 - 안전하고 합리적인 배치와 효율적인 운영이 가능하도록 계획
용지홀 무대음향/영상	1) 용지홀 음향 시스템 ①디지털 믹싱콘솔 시스템 ②메인스피커 파워앰프 및 프론트, 스테이지 모니터 시스템 ③AV인프라 시스템 2) 용지홀 영상 시스템 ①영상스위쳐, 카메라 및 녹화시스템 ②프로젝터 및 모니터 송출 시스템
용지홀 무대조명	1) 용지홀 조명 시스템 ① 디머 및 RD 판넬 교체 ② 조명 플라이덕트 및 노후 배선 교체 ③ ETHERNET & PATCH PANEL 추가 및 인프라 구축 ④ 갤러리 조명전원공급시스템 구축 2) 용지홀, 무학홀 객석등 LED조명 시스템 교체 3) 향후 조명콘솔 백업시스템 구축을 위한 배선

다. 기타

건축을 비롯한 무대시설, 전기, 통신, 소방, 기계 등 다른 공종과 유기적·상호보완적 관계를 검토하여 설계에 반영한다.

라. 설계 시 유의사항

1) 관련 법령 등에 의거 당연히 반영하여야 하는 사항은 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 반영하여야 한다.

2) 「에너지이용합리화법」 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정」(산업통상자원부 고시 제2017-203호) 및 「고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정」(산업통상자원부 고시 제2018-244호)에 의하여 고효율기자재 사용을 계획한다.

6. 기   타

가. 당선작 변경 및 보완

당선자는 심사위원회의 지적사항과 발주 부서의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요할 경우 기본 및 실시설계 시 수정, 보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

나. 작품반환

낙선작품은 입상작 발표 후 7일 이내 참가자가 회수해 가지 않으면 우리 기관에서 임의로 처리한다.

다. 유의사항

1) 공모안에 대한 실격 등에 관한 사항은 심사위원회의 권한에 속한다.

2) 응모작품이 심사위원회의 심사 종료 시까지 발견하지 못한 각종 법령의 위배사항이 있더라도 심사 종료 후에는 심사 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

2) 당선작 설계공모 참가자가 설계 용역권을 포기하거나 부득이한 사유로 용역을 수행할 수 없을 경우에는 다시 공모 하거나 우수작, 가작 순으로 그 권한을 부여할 수 있다.

3) 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인․허가, 공연장 종합 컨설팅 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항을 이행하여야 한다.

4) 기본 및 실시설계도서 작성은 계약 후 180일(발주처 사정에 의해 조정 가능) 이내에 완료하여야 한다. 단, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 우리재단의 승인을 얻어 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

5) 당선작의 설계자는 이 지침서를 준수해야 하며, 우리재단과 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완 등을 협의하여야 한다.

6) 사업여건 변경 등으로 설계가 중단된 경우 계약자 상호간 협의에 의하여 설계비를 정산 할 수 있다.

7) 설계공모 참가자는 설계공모 참가신청을 함으로써 이 지침서의 내용을 수용하는 것으로 간주한다.

8) 본 설계공모 참가에 소요되는 제경비 및 제작비용 등은 일체 지불하지 아니한다.

9) 설계공모 입상작은 제출된 도서를 반환하지 않는다.

10) 기타 설계용역 착수 시 우리재단의 계약조건과 과업지침을 이행하여야 한다.

11) 설계공모 당선 이후 별도의 디자인 자문이 진행 될 수 있으며, 디자인 자문 결과에 따라야 한다.

12) 추후 착공 시 설계자의 디자인감리제도 실시 예정으로 이에 협조하여야 한다.

라. 저작권

1) 응모작품은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 아니 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자에게 있으며, 타인의 저작권을 침해하였을 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 응모작품의 창작품으로서의 모든 권리는 참가자에게 있다. 다만 발주처는 공익적 목적의 홍보에 한하여 당선작 및 입상작에 대해 참가자와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, 모든 응모작품은 참가자와 별도의 보상 및 협의 없이 비영리적, 공익적 목적의 홍보에 한하여 SNS 또는 웹사이트 등에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다.

첨   부

【서식1】설계공모 참가신청서	26

【서식2】설계공모 참가자 서약서	27

【서식3】공동응모협정서	28

【서식4】대표자 선임계	30

【서식5】설계공모 서면질의서	31

【서식6】설계공모안 제출서	32

【서식7】사전접촉 금지서약서	33

【서식8】사전접촉 여부확인서	34

【서식9】심사위원 기피 신청서	35

【서식10】심사위원 평가점수표	36

【서식11】심사위원 평가사유서	37

【서식12】참여외부전문가 신고서	38

【서식13】설계도면 표지 양식	39

【 서식1 】

설계공모 참가신청서
※ 접수번호
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주 소			전화번호
				팩스번호
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호
				팩스번호
『수성아트피아 리모델링』 설계공모에 있어서 공모요강 및 설계지침서를 준수하여 참가할 것을 신청합니다. 2 0 2 년 월 일 신청인 : (인) (대표자) 대구광역시 수성문화재단 이사장 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 --------------------------------------
참가신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호 (FAX)

【 서식2 】

설계공모 참가자 서약서

당사는 『수성아트피아 리모델링』 설계공모에 참가함에 있어 귀 기관의 건축설계공모 지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불공정 행위에 대하여 어떠한 불이익도 감수하고, 설계 공모관련 공모안 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여 이의 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2 0 2   년       월       일

회사명 :

주  소 :

대표자 :                   (인)

대구광역시 수성문화재단이사장 귀하

【 서식3 】

수성아트피아 리모델링 설계공모

공 동 응 모 협 정 서

제1조(목적) 이 협정서는 대구광역시 수성문화재단에서 주관하는 『수성아트피아 리모델링』 건립 설계공모를 (      )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :                 (소재지 :             대표자 :       )

2. 업  체  명 :                 (소재지 :             대표자 :       )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 대구광역시 수성문화재단 및 제3자에 대하여 공동응모 업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 대구광역시 수성문화재단에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2 0 2  .    .     .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

대구광역시 수성문화재단이사장 귀하

【서식 4】

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		주민번호
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 『수성아트피아 리모델링』 설계공모에 참가하는 대표자로 선임하였으므로 인감 증명서를 첨부하여 제출합니다.

202  년    월     일

확인자 : 업체명                    대표자              (인)

확인자 : 업체명                    대표자              (인)

【서식 5】

- 『수성아트피아 리모델링』 -

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
건축사사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 e-메일(jaewon@korea.kr)로만 접수하며, 근무시간 내 수신여부를 반드시 확인할 것. - 수성아트피아 운영지원팀 (Tel : 053) 668-1599)

【서식 6】

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 기관에서 시행하는 『수성아트피아 리모델링』 설계공모에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판 1매 2. 설계도면 12부 3. CD 1매 4. 사전접촉 여부확인서 및 참여 외부전문가 신고서 5. 심사위원 기피 신청서 (필요시) 202 년 월 일 신청인 (인) 대구광역시 수성문화재단이사장 귀하
절 취 선
『수성아트피아 리모델링』 설계공모안 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 7】

사전접촉 금지서약서

본인은 대구광역시 수성문화재단에서 시행하는 「수성아트피아 리모델링」 설계공모 참가자로서 심사에 영향을 줄 수 있는 심사위원 등과 사전접촉을 포함한 불공정 행위를 하지 않겠음을 서약합니다.

202  년     월     일

공모참가자 :                     (서명)

대구광역시 수성문화재단이사장 귀하

【서식 8】

사전접촉 여부확인서

본인은 대구광역시 수성문화재단에서 시행하는 「수성아트피아 리모델링」 설계공모 참가자로서 심사에 영향을 줄 수 있는 심사위원 등과 사전접촉 여부를 아래와 같이 확인합니다.

◉ 사전접촉 해당여부 :   여  /  부

(※ 해당란에 ○표시할 것)

202  년     월     일

공모참가자 :                     (서명)

대구광역시 수성문화재단이사장 귀하

【서식 9】

심사위원 기피 신청서

□ 사  업 명 : 「수성아트피아 리모델링」 설계공모

□ 기피 위원

성 명	소 속	기피 사유

202  년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

대구광역시 수성문화재단이사장 귀하

【서식10】

심사위원별 평가점수표

□ 사 업 명 : 「수성아트피아 리모델링」 설계공모

세부 심사항목	배점	작품A	작품B	작품C	작품D	…
합 계

202  년    월    일

심사위원 :                (인)

대구광역시 수성문화재단이사장 귀하

【서식11】

평가사유서

□ 사 업 명 : 「수성아트피아 리모델링」 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
작품 C
작품 D

202  년    월    일

심사위원                   (서명 또는 인)

대구광역시 수성문화재단이사장 귀하

【서식12】

참여 외부전문가 신고서

참여외부전문가

성 명 :	(인)	생 년 월 일 :
		소 속 :
		용역참여기간 :

상기인은 수성아트피아 리모델링 설계공모안 작성 시 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

202  .     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

대구광역시 수성문화재단이사장 귀하

【서식 13】(←“【서식13】” 삭제하고 출력하여 사용할 것)

"선택용지 : A3"                                                                                           【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

수성아트피아 리모델링 설계도면

202 .   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】